Άρτα, 	   31/08/2015	
Αριθ. Πρωτ.:	Φ.23/3412	

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα
Βασιλική Φραγκάκη 
26810 50005            26810 76404
vfragaki@teiep.gr
www.teiep.gr

	

	

	Προς:	Ενδιαφερόμενους	

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Ρ Ι Θ Μ.   13 /2015
	
Θέμα: 	Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.	

	

     Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του:
1.	Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2.	Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’)
3.	Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007).
4.	Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012).
5.	Τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014).
6.	Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και  ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 160/τ. Α’/8.8.2014).
7.	Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.
8.	Την με αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
9.	Την με αρ. πρωτ. 280/18.06.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΕΞ44691ΟΙ-Γ3Μ).
10.	Την με αριθμ. 11/18.06.2015 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, θέμα 8ο (ΑΔΑ: 	ΒΝΨΟ4691ΟΙ-Χ64).

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου ως εξής: 
Μερος Α: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σταθεροί με οθόνη, web κάμερα για Η/Υ, ακουστικά με μικρόφωνο για Η/Υ, φορητός Η/Υ, με συνολικό προϋπολογισμό #13.650,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Μερος Β: Server, υλικά αναβάθμισης για server, λογισμικό εικονοποίησης (virtualization) και παροχής εικονικών desktop (VDI), με συνολικό προϋπολογισμό #23.350,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των #37.000,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πληροφορικής του Μέρους Α και του Μέρους Β, επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του μέρους Α ή του μέρους Β ή του συνόλου (Α και Β Μέρος). Προϋπόθεση να υπάρχει συνολική τιμή ανά μέρος, ώστε να διευκολυνθεί η σύγκρισή τους.
Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν μεμονωμένα είδη από ένα μέρος ή συνδυασμό μεμονωμένων ειδών από όλες τα μέρη ή δεν αναφέρουν συνολική τιμή ανά μέρος, δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τετάρτη 23-09-2015 και ώρα 11:30 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου – 47100 Άρτα)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου, στη διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου ΤΚ 47100, Άρτα, έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς.
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και τα εξής:
ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ
ΑΡΤΑ Τ.Κ.47132
Τ. Θ. 110
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. 13/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Μέρος Α 
ή
Μέρος Β
ή 
Μέρος Α και Μέρος Β 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 23.09.2015
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί, σφραγισμένοι υποφάκελοι που θα φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ.
α) Φάκελος με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:
1. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.
3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
4. Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
5. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας.
6. Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
7. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.
8. Ως προς τα νομικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.

4) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους

β) Φάκελος με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και έντυπα της προσφοράς. Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει το φύλλο συμμόρφωσης του υποψήφιου αναδόχου με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανακοίνωσης, καθώς και το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών (προσπέκτους), στο οποίο να σκιάζονται ή να υπογραμμίζονται αριθμούμενες κατά σειρά όλες οι τεχνικές απαιτήσεις της ανακοίνωσης. 
      Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης στην τεχνική προσφορά τους να δώσουν εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος χωριστά, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του εξοπλισμού και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. 
     Επίσης στην τεχνική προσφορά τους θα δεσμευτούν για την εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί το service του εξοπλισμού επί τόπου στο τμήμα όπου θα εγκατασταθεί ή στο χώρο του και η επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης παρουσιαστεί, θα πρέπει να γίνει άμεσα τουλάχιστον μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Στην προσφορά θα  αναφέρεται το όνομα και η τεχνική κατάρτιση του Τεχνικού Υπευθύνου που η προμηθεύτρια εταιρεία θα διαθέσει στο Ίδρυμα και ο οποίος θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους τεχνικούς του Ιδρύματος. 
Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, με ποινή αποκλεισμού.

γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η οικονομική προσφορά για κάθε Μέρος κατατίθεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. Η τιμή του προς προμήθεια εξοπλισμού δίνεται ανά μονάδα και στο σύνολο του εξοπλισμού. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση του εξοπλισμού στον τόπο που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  	
ΜΕΡΟΣ……..	
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ (σε €)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (σε €)	

							
							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής: 
α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.
γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφεί κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. 
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού πραγματοποιεί επιτόπου κλήρωση για την ανάδειξη μειοδότη. Στην κλήρωση παρευρίσκονται όλοι οι προμηθευτές που πρόσφεραν ισότιμες προσφορές.
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, εις διπλούν. Το πρακτικό προωθείται προς τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου για την κατακύρωση του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΤΕΙ Ηπείρου. Στην ανακοίνωση της κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο εξοπλισμός για το Μέρος Α θα παραδοθεί στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και για το Μέρος Β θα παραδοθεί στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του διαγωνισμού.  
Την ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού πληροφορικής στους χώρους που θα υποδειχθούν, έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος. Η εκφόρτωση και η μεταφορά του εξοπλισμού πληροφορικής γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του αναδόχου.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού. 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά τη ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού πληροφορικής, με την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/22-3-94, άρθρο 24, επί της αξίας του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ και χωρίς τις κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.  Επίσης με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης, καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου.
Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των «37.000,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΤΕΙ Ηπείρου έτους 2015 με ΚΑΕ 7123Α.
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50 % στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για την κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή (Π.Δ. 118/2007, άρθρο 21).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050005. 
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα Δικαστήρια Άρτας
Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πληροφορικής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr (Ανακοινώσεις).

Εσωτερική Διανομή:			
1.	Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου.
2.	Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας.
		Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*)	
			
		Ευριπίδης Γλαβάς
Καθηγητής	
	
(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος.	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : «37.000,00» ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Μέρος Α	
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	
1.		Η/Υ σταθεροί με οθόνη	16	
2.		Web Κάμερα για Η/Υ	4	
3.		Ακουστικά με 
μικρόφωνο για Η/Υ	4	
4.		Φορητός Η/Υ	1	
Με συνολικό προϋπολογισμό #13.650,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 	
	
Μέρος Β	
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	
1.		Server	2	
2.		Υλικά Αναβάθμισης Server 
(όπως αναλυτικά αποτυπώνονται
 στη συνέχεια) 
	πλήθος	
3.		Λογισμικό Εικονοποίησης 
(virtualization)  και 
παροχής εικονικών  
Desktop (VDI)	1	
Με συνολικό προϋπολογισμό #23.350,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Α
Προδιαγραφές Η/Υ
Οι προδιαγραφές των Η/Υ  θα πρέπει να είναι  κατ’ ελάχιστον οι  ακόλουθες:
Επεξεργαστής	Intel® Core™ i5 Quad Core ή καλύτερος	
Κάρτα γραφικών	Ενσωματωμένη Intel HD Graphics 4400 ή καλύτερη	
Μνήμη	Τουλάχιστον 4GB (1 x 4GB) DDR3 1600 MHz με τουλάχιστον άλλη μία ελεύθερη υποδοχή μνήμης
Μέγιστη μνήμη >= 16GB	
Αποθηκευτικός Χώρος	HDD με χωρητικότητα τουλάχιστον 500GB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm)	
Οπτικό μέσο	DVD R/W 16X	
Δίκτυο	1xGigabit	
Αριθμός υποδοχών μονάδων	2 εσωτερικές 3,5"
2 εξωτερικές 5,25"	
Υποδοχές επέκτασης	1 PCIe x16 κανονικού ύψους
3 PCIe x1 κανονικού ύψους	
Θύρες	2 external USB 3.0 ports and 
4 external USB 2.0 ports
1x RJ-45
1x VGA; 1x DisplayPort 1.2
1x Mic-in & 1x Headphone out (front)
1x Mic-in/Line-in & 1x Line-out (rear)	
Ήχος	Κάρτα ήχου και ενσωματωμένα ηχείο 	
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα		
Περιφερειακά	Οπτικό ποντίκι USB USB, Πληκτρολόγιο USB	
Άλλα	Να διαθέτει Drivers για Windows 8.x	
Εγγύηση (κατασκευαστή)	5 χρόνια Next Business Day 	
  
Προδιαγραφές Οθονών
Οι προδιαγραφές των οθονών θα πρέπει να είναι  κατ’ ελάχιστον οι  ακόλουθες:
Μέγεθος οθόνης	>=21,5’’	
Τύπος οθόνης	Τεχνολογία LED	
Βέλτιστη ανάλυση	1.920 x 1.080 στα 60 Hz	
Λόγος διαστάσεων	Ευρεία οθόνη (16:9)	
Φωτεινότητα	250 cd/m2	
Λόγος αντίθεσης	Τουλάχιστον 1000:1	
Μέγιστη γωνία προβολής	160° κατακόρυφη / 170° οριζόντια	
Χρόνος απόκρισης	5 ms (από μαύρο σε λευκό)	
Υποστήριξη χρωμάτων	Βάθος χρώματος: 16,7 εκατομμύρια χρώματα	
Συνδεσιμότητα	Τουλάχιστον
1 υποδοχή Digital Visual Interface (DVI-D)  ή/και HDMI
1 υποδοχή Video Graphics Array (VGA)	
Εγγύηση 	Τουλάχιστον 2 χρόνια	
Άλλα	Να διαθέτει καλώδιο αναλογικής σύνδεσης (VGA) με τον H/Υ καθώς επίσης και ένα τουλάχιστον καλώδιο ψηφιακής σύνδεσης με τον Η/Υ (DVI ή HDMI) με τους κατάλληλους αντάπτορες όπου χρειάζεται (πχ DVI σε HDMI ή το αντίστροφο)	
Ηχεία 	Ενσωματωμένα ηχεία 2x2W	
 
Κάμερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 	
 	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  ΑΠΑΙΤΗΣΗ	
Τύπος	Web Κάμερα	
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	Usb	
Picture resolution:	3.7 megapixels	
Frame rate:	Up to 30fps @ HD 720p quality	
ΑΝΑΛΥΣΗ	1280x720	
ΗΧΟΣ	Integrated microphone with noise-cancellation	
Video resolution:	HD 720p (1280 x 720 pixels)	
Εγγύηση: 	τουλάχιστον 1 έτος	
 
Ακουστικά με μικρόφωνο για Η/Υ 
Προδιαγραφές των ακουστικών θα πρέπει να είναι ίδιες ή καλύτερες από τις παρακάτω:
Application	Multimedia	
Type	Closed	
Τύπο σύνδεσης	USB	
Μήκος καλωδίου	>=1,6 m	
In-Line Volume Control	ΝΑΙ	
Έξοδος	Stereo	
Μικρόφωνο	ΝΑΙ	

Φορητός Η/Υ - Notebook PC (ποσότητα 1 σετ.)
Οι προδιαγραφές του Notebook PC θα πρέπει να είναι  κατ’ ελάχιστον οι  ακόλουθες:
Τύπος	Notebook 	
•	Επεξεργαστής	Clock ≥2,2 GHz (Turbo ≥2,7 GHz), Lithography ≤22nm	
•	Μνήμη RAM	≥ 8 GB DDR3L
•	Σκληρός δίσκος	≥256GB Solid State Drive, Serial ATA
•	Οθόνη: 13.3” MultiTouch
•	Ανάλυση οθόνης: QHD (3200 x 1800)
•	Υποστήριξη  εξωτερικής οθόνης μέσω miniDisplayPort
•	≥2 USB 3.0 ports
•	Φωτιζόμενο πληκτρολόγιο
•	Υποστήριξη 802.11ac wifi και Bluetooth 4.0
•	Βάρος	<1,3 Kgr
•	Λειτουργικό Σύστημα	MS WindowsTM 64 bit English, παρεχόμενο ατελώς και προεγκατεστημένο από την κατασκευάστρια εταιρεία	
•	Εγγύηση: ≥2 Έτη, Next Business Day On Site Service, επεκτάσιμη
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΡΟΥΣ B

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι ο εξής:
1.	Server (ποσότητα 2 σετ.)
Τύπος: 	Rack server (1U ή 2U)	
•	Επεξεργαστής	(CPU) Clock ≥2,4 GHz (Turbo ≥3,2), Cores ≥8 (≥16 logical cores με HyperThreading), Lithography ≤22nm
•	Tουλάχιστον 2 CPU sockets με 2 εγκαταστημένους επεξεργαστές.
•	Υποστήριξη μνήμης: Τουλάχιστον 384GB (≥12 DIMM slots), DDR4 ≥2133MT/s 	
•	Μνήμη RAM≥64 GB (ταχύτητας τουλάχιστον 2133MHz), με τουλάχιστον 4 ελεύθερα sockets για μελλοντική επέκταση.	
•	Ελεγκτής RAID με τουλάχιστον 1GB NV Cache με διαμόρφωση RAID 6 και ικανότητα υποστήριξης RAID 0/1/5/6/10
•	Πέντε (5) σκληροί δίσκοι	≥300GB έκαστος,  SAS >=6Gbps, τουλάχιστον 15K RPM (Magnetic or SSD), Hot-Plug	
•	Πληκτρολόγιο/ποντίκι:	USB 2.0 Ελληνολατινικό/οπτικό
•	Εσωτερική μονάδα SD	(Ιnternal SD Module) τουλάχιστον 4GB SD Card με υποστήριξη ESXi (v5.5 και άνω). Επιθυμητή δεύτερη όμοια μονάδα SD.	
•	Θύρες γενικού σκοπού	τουλάχιστον 2 PCIe 3.0	(x16 PCIe Gen3)
•	Δικτύωση: τουλάχιστον 4 θύρες Ethernet 100 / 1000	
•	Τροφοδοτικό	Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), τουλάχιστον 550W
•	Συρόμενο σύστημα εγκατάστασης σε rack (sliding rails)
•	Σύστημα virtualization με ESXi v5.5 ή v6.0 hypervisor, επιθυμητή η προεγκατάσταση.
•	Διαγνωστικό σύστημα με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης 	
•	Εγγύηση >=3 ΧΡΟΝΙΑ, επεκτάσιμη, επισκευή βλάβης εντός 24 ωρών από την αναγγελία στον χώρο εγκατάστασης
•	Εγκατάσταση, διασύνδεση και πρώτη λειτουργία σε χώρο και rack  που θα υποδείξει ο φορέας.

2.	Υλικά αναβάθμισης Server

Υλικά που θα παραδοθούν εγκατεστημένα σε server τύπου HP Proliant DL380 Gen7 (HP DL380G7 SFF CTO Server, Serial number: CZ3227NB31, Product number: 583914-B21)	

•	Μνήμη RAM 32 GB, 4x8GB.	
•	Δύο (2) σκληροί δίσκοι	≥146GB έκαστος (θα εγκατασταθούν σε RAID 6 με 8 υπάρχοντες 146GB 2.5” 15K SAS)
•	Επέκταση εγγύησης για δύο servers, ≥3 ΧΡΟΝΙΑ, επισκευή βλάβης εντός 24 ωρών από την αναγγελία στον χώρο εγκατάστασης. 

Υλικά που θα παραδοθούν εγκατεστημένα σε rack του φορέα (μαζί με τους servers της παραγράφου 1):	

•	Gigabit Ethernet managed switch. ≥16 θύρες RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000. ≥2 θύρες SFP ≥1000 Mbps. Latency <5μs. Διαμεταγωγή ≥25Gbps. Εγκατάσταση σε rack (1U). Εγγύηση κατασκευαστή ≥10 έτη.

•	4-port USB/VGA KVM switch με αντίστοιχα καλώδια διασύνδεσης για τέσσερις servers.

•	Εγκατάσταση, διασύνδεση και πρώτη λειτουργία σε χώρο και rack  που θα υποδείξει ο φορέας.

Υλικά που θα παραδοθούν στην συσκευασία τους:	
•	Οθόνη 24”, 16:10, ανάλυση 1920x1200, τεχνολογίας IPS, δυνατότητα κάθετης περιστροφής 90ο (landscape -> portrait). Είσοδοι 2xHDMI, Displayport, miniDisplayport. Ενσωματωμένο USB hub με 5 θύρες USB 3.0. Ενσωματωμένα ή εξωτερικά τοποθετημένα επί της οθόνης ηχεία.

•	Δύο (2) σκληροί δίσκοι SSD ≥256GB, SATA,  512MB LPDDR2 cache, ≥2.000.000 ώρες MTBF. Εγγύηση κατασκευαστή ≥10 έτη.

•	NAS server 4 θέσεων (4 bay, hot swap). Μνήμη ≥512ΜΒ DDR3. Υποστήριξη RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare. 2 θύρες Ethernet RJ-45 auto-negotiating 100/1000. 2 θύρες USB 3.0. 2 θύρες e-SATA .

•	Τέσσερις (4) σκληροί δίσκοι 1ΤΒ, SATA, ≥64MB cache, προτεινόμενοι για εγκατάσταση από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου NAS server.

3.	Λογισμικό εικονοποίησης (virtualization) και παροχής εικονικών desktop (VDI)
Το λογισμικό θα διαχειρίζεται πόρους για την παροχή εικονικών Η/Υ με διάφορα λειτουργικά συστήματα (τουλάχιστον windows xp/7/8.1 και μελλοντικά 10, 32 και 64bit, Linux, CentOS, windows server R2008 και R2012). Επίσης θα παρέχει δυνατότητες διαχείρισης πολλαπλών εικονικών desktop (VDI - όχι application virtualization/streaming).	
•	Ικανότητα διαχείρισης μέχρι 3 hosts (6 CPUs).	
•	Κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση των πόρων του συστήματος.
•	Διαχείριση εικονικών Η/Υ (creation, migration, start/suspend/close, delete)
•	Δυναμική διαχείριση πόρων εικονικών Η/Υ (vCPU, memory)
•	Δημιουργία εικονικών Η/Υ από templates
•	Αντιγραφή (cloning) από golden clones
•	Παροχή υπηρεσιών VDI σε ≥30 χρήστες (επιθυμητό 40 χρήστες).
•	Αντιγραφή (replication) από golden clones
•	Υποστήριξη SSO και private user disk space.
•	Υποστήριξη λογισμικού για ≥3 έτη 

Σημείωση: Το προσφερόμενο λογισμικό μπορεί προαιρετικά να συνδυαστεί με υπάρχον λογισμικό vsphere essentials kit with operation manager (for 6 CPUs).

1.	Server 	2 (σετ)	Συμμόρφωση (NAI/OXI)	Τύπος, πιστοποιήσεις, σχόλια.	
1.1	Rack case
(1U ή 2U)
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο server			
1.2	Επεξεργαστής	Δύο επεξεργαστές (2 CPUs), Clock ≥2,4 GHz (Turbo ≥3,2), Cores ≥8 (≥16 logical cores με HyperThreading), Lithography ≤22nm			
1.3	Μνήμη RAM	≥ 64 GB, 2133 MHz 			
1.4	Επέκταση μνήμης	≥ 4 ελεύθερα sockets για μελλοντική επέκταση			
1.5	Διαμόρφωση RAID	RAID 6, δυνατότητα για RAID 0/1/5/10 			
1.6	Ελεγκτής RAID	SAS/SATA RAID Controller, 1GB NV Cache			
1.7	Σκληρoί δίσκοι	5			
1.8	Τύπος και ταχύτητα σκληρού	≥ 300GB, SAS, ≥ 6Gbps, 15K RPM Hard Drive (Hot-Plug)			
1.9	Πληκτρολόγιο / ποντίκι	USB 2.0 Ελληνολατινικό			
1.10	Εσωτερική μονάδα SD	Ιnternal SD Module with ≥ 4GB SD Card			
1.11	Θύρες γενικού σκοπού	PCIe: ≥ 2 x16 PCIe Gen3			
1.12	Δικτύωση	Ethernet, 4x 100/1000			
1.13	Τροφοδοτικό	Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), ≥ 550W			
1.14	Σύστημα virtualization	ESXi v5.5 ή v6.0 hypervisor, προαιρετικά προεγκατεστημένο.			
1.15	Σύστημα διαχείρισης 	Διαγνωστικό σύστημα με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης 			
1.16	Σύστημα εγκατάστασης σε rack	Συρόμενο (sliding rails)			
1.17	Εγγύηση	≥3 ΧΡΟΝΙΑ, Απομακρυσμένη διάγνωση, επισκευή NBD on-site			
1.18		Eγκατάσταση διασύνδεση και πρώτη λειτουργία σε χώρο και rack που θα υποδείξει ο φορέας.			

2.	Υλικά αναβάθμισης Server					
Υλικά που θα παραδοθούν εγκατεστημένα σε server τύπου HP server τύπου HP Proliant DL380 Gen7 (HP DL380G7 SFF CTO Server, Serial number: CZ3227NB31, Product number: 583914-B21)	
2.1	Μνήμη RAM	32 GB, 4x8GB.			
2.2	Σκληροί Δίσκοι	Δύο (2)	≥146GB 
2.5” 15K SAS 			
2.2.α		Εγκατάσταση (add-on σε RAID 6),  σε server τύπου HP Proliant HP DL380G7 SFF CTO Server, Serial number: CZ3227NB31, Product number: 583914-B21			
2.3	Επέκταση εγγύησης server	≥3 ΧΡΟΝΙΑ, επισκευή βλάβης εντός 24 ωρών από την αναγγελία στον χώρο εγκατάστασης, για δύο (2) servers HP DL380G7 εγκατεστημένους στο ίδιο rack. 			
2.3.α		Αφορά τον server HP DL380G7 SFF CTO Server, με Serial number: CZ3227NB31 και  Product number: 583914-B21.			
2.3.β		Αφορά 2ο server HP DL380G7 SFF CTO Server, με  Product number: 583914-B21. 			
Υλικά που θα παραδοθούν εγκατεστημένα σε rack του φορέα (μαζί με τους servers της παραγράφου 1):	
2.4	Gigabit Ethernet managed switch	 ≥16 θύρες RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000. ≥2 θύρες SFP ≥1000 Mbps. <5μs latency. Διαμεταγωγή ≥25Gbps. 			
2.4.α		Εγκατάσταση σε rack (1U). Εγγύηση κατασκευαστή ≥10 έτη.			
2.5		4-port USB/VGA KVM switch με αντίστοιχα καλώδια διασύνδεσης για τέσσερις servers			
2.6		Εγκατάσταση, διασύνδεση εντός του rack και πρώτη λειτουργία σε χώρο και rack  που θα υποδείξει ο φορέας.			
Υλικά που θα παραδοθούν στην συσκευασία τους:	
2.7	Οθόνη	24”, 16:10, ανάλυση 1920x1200, τεχνολογίας IPS. 
Είσοδοι 2xHDMI, 1xDisplayport, 1xminiDisplayport. Ενσωματωμένο USB hub με 5 θύρες USB 3.0. 			
2.7.α		Δυνατότητα κάθετης περιστροφής 90ο (landscape -> portrait).			
2.7.β		Ενσωματωμένα ή εξωτερικά τοποθετημένα επί της οθόνης ηχεία.			
2.8	Σκληροί δίσκοι SSD	Δύο (2) ≥256GB, SATA,
 512MB LPDDR2 cache, 			
2.8.α		≥2.000.000 ώρες MTBF. Εγγύηση κατασκευαστή ≥10 έτη.			
2.9	NAS server	4 θέσεων (4 bay), hot swap. Μνήμη ≥512ΜΒ DDR3. Υποστήριξη RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare. 
			
2.9.α		2 θύρες Ethernet RJ-45 auto-negotiating 100/1000. 2 θύρες USB 3.0. 2 θύρες e-SATA .			
2.10	Σκληροί δίσκοι	Τέσσερις (4) 1ΤΒ, SATA, ≥64MB cache.			
2.10.α		Προτεινόμενοι για εγκατάσταση από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου NAS server			

3.	Λογισμικό εικονοποίησης (virtualization) και παροχής εικονικών desktop (VDI)				
3.1	Λογισμικό εικονοποίησης	Ικανότητα διαχείρισης μέχρι 3 hosts (6 CPUs).				
3.2	       
        -//-	Κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση των πόρων του συστήματος.			
3.3	       
        -//-	Διαχείριση εικονικών Η/Υ (creation, migration, start/ suspend/close, delete)			
3.4	       
        -//-	Δυναμική διαχείριση πόρων εικονικών Η/Υ (vCPU, memory)			
3.5	       
        -//-	Δημιουργία εικονικών Η/Υ από templates			
3.6	       
        -//-	Προαιρετικά θα συνδυαστεί με υπάρχον λογισμικό vsphere essentials kit with operation manager (for 6 CPUs).			
3.6	Λογισμικό εικονικών desktop (VDI)	Παροχή υπηρεσιών VDI σε ≥30 χρήστες (επιθυμητό 40 χρήστες). 			
3.7	       
        -//-	Αντιγραφή (replication) από golden clones			
3.8	       
        -//-	Υποστήριξη SSO και user disk space			
3.9		Υποστήριξη λογισμικού εικονοποίησης και VDI για ≥3 έτη