Άρτα, 	   20/10/2015	
Αριθ. Πρωτ.:	Φ.23/4096	

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα
Βασιλική Φραγκάκη 
26810 50005            26810 76404
vfragaki@teiep.gr
www.teiep.gr

	

	

	Προς:	Ενδιαφερόμενους	

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Ρ Ι Θ Μ.   22 /2015
	
Θέμα: 	Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.	

	

     Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του:
1.	Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2.	Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’)
3.	Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007).
4.	Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012).
5.	Τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014).
6.	Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και  ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 160/τ. Α’/8.8.2014).
7.	Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.
8.	Την με αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
9.	Την με αρ. πρωτ. 280/18.06.2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7ΕΞ44691ΟΙ-Γ3Μ).
10.	Την με αριθμ. 17/15.10.2015 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου, θέμα 6ο (ΑΔΑ: 	7ΦΓΥ4691ΟΙ-Ω0Ε).

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου ως εξής:  Server, υλικά αναβάθμισης για server, λογισμικό εικονοποίησης (virtualization) και παροχής εικονικών desktop (VDI), με συνολικό προϋπολογισμό #23.350,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πληροφορικής επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν μεμονωμένα είδη δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Πέμπτη 05-11-2015 και ώρα 11:30 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου – 47132 Άρτα)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου, στη διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου ΤΚ 47100, Άρτα, έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς.
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και τα εξής:
ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ
ΑΡΤΑ Τ.Κ.47132
Τ. Θ. 110
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. 22/2015
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 05.11.2015
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί, σφραγισμένοι υποφάκελοι που θα φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ.
α) Φάκελος με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:
1. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.
3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
4. Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
5. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας.
6. Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
7. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.
8. Ως προς τα νομικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
9. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.
Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Ε. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους

β) Φάκελος με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και έντυπα της προσφοράς. Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει το φύλλο συμμόρφωσης του υποψήφιου αναδόχου με τις τεχνικές προδιαγραφές της ανακοίνωσης, καθώς και το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών (προσπέκτους), στο οποίο να σκιάζονται ή να υπογραμμίζονται αριθμούμενες κατά σειρά όλες οι τεχνικές απαιτήσεις της ανακοίνωσης. 
      Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης στην τεχνική προσφορά τους να δώσουν εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος χωριστά, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του εξοπλισμού και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. 
     Επίσης στην τεχνική προσφορά τους θα δεσμευτούν για την εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί το service του εξοπλισμού επί τόπου στο τμήμα όπου θα εγκατασταθεί ή στο χώρο του και η επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης παρουσιαστεί, θα πρέπει να γίνει άμεσα τουλάχιστον μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Στην προσφορά θα  αναφέρεται το όνομα και η τεχνική κατάρτιση του Τεχνικού Υπευθύνου που η προμηθεύτρια εταιρεία θα διαθέσει στο Ίδρυμα και ο οποίος θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους τεχνικούς του Ιδρύματος. 
Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, με ποινή αποκλεισμού.

γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η οικονομική προσφορά για κάθε Μέρος κατατίθεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. Η τιμή του προς προμήθεια εξοπλισμού δίνεται ανά μονάδα και στο σύνολο του εξοπλισμού. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση του εξοπλισμού στον τόπο που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  	
ΜΕΡΟΣ……..	
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ (σε €)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (σε €)	

							
							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής: 
α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.
γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφεί κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. 
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού πραγματοποιεί επιτόπου κλήρωση για την ανάδειξη μειοδότη. Στην κλήρωση παρευρίσκονται όλοι οι προμηθευτές που πρόσφεραν ισότιμες προσφορές.
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, εις διπλούν. Το πρακτικό προωθείται προς τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου για την κατακύρωση του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΤΕΙ Ηπείρου. Στην ανακοίνωση της κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του διαγωνισμού.  
Την ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού πληροφορικής στους χώρους που θα υποδειχθούν, έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος. Η εκφόρτωση και η μεταφορά του εξοπλισμού πληροφορικής γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του αναδόχου.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού. 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά τη ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού πληροφορικής, με την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/22-3-94, άρθρο 24, επί της αξίας του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ και χωρίς τις κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.  Επίσης με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης, καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου.
Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των «23.350,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του ΤΕΙ Ηπείρου έτους 2015 με ΚΑΕ 7123Α.
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50 % στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για την κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή (Π.Δ. 118/2007, άρθρο 21).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050005. 
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα Δικαστήρια Άρτας
Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πληροφορικής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr (Ανακοινώσεις).

Εσωτερική Διανομή:			
1.	Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου.
2.	Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας.
3.	Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.
		Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*)	
			
		Ευριπίδης Γλαβάς
Καθηγητής	
	
(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος.	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : «23.350,00» ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	
1.		Server	2	
2.		Υλικά Αναβάθμισης Server 
(όπως αναλυτικά αποτυπώνονται
 στη συνέχεια) 
	πλήθος	
3.		Λογισμικό Εικονοποίησης 
(virtualization)  και 
παροχής εικονικών  
Desktop (VDI)	1	
Με συνολικό προϋπολογισμό #23.350,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός είναι ο εξής:
1.	Server (ποσότητα 2 σετ.)
Τύπος: 	Rack server (1U ή 2U)	
•	Επεξεργαστής	(CPU) Clock ≥2,4 GHz (Turbo ≥3,2), Cores ≥8 (≥16 logical cores με HyperThreading), Lithography ≤22nm
•	Tουλάχιστον 2 CPU sockets με 2 εγκαταστημένους επεξεργαστές.
•	Υποστήριξη μνήμης: Τουλάχιστον 384MB (≥12 DIMM slots), DDR4 ≥2133MT/s 	
•	Μνήμη RAM≥64 GB (ταχύτητας τουλάχιστον 2133MHz), με τουλάχιστον 4 ελεύθερα sockets για μελλοντική επέκταση.	
•	Ελεγκτής RAID με τουλάχιστον 1GB NV Cache με διαμόρφωση RAID 6 και ικανότητα υποστήριξης RAID 0/1/5/6/10
•	Εξι (6) σκληροί δίσκοι	≥300GB έκαστος,  SAS >=6Gbps, τουλάχιστον 15K RPM (Magnetic or SSD), Hot-Plug	
•	Πληκτρολόγιο/ποντίκι: USB 2.0 Ελληνολατινικό/οπτικό
•	Εσωτερική μονάδα SD	(Ιnternal SD Module) τουλάχιστον 4GB SD Card με υποστήριξη ESXi (v5.5 και άνω). Επιθυμητή δεύτερη όμοια μονάδα SD.	
•	Θύρες γενικού σκοπού: τουλάχιστον 2 PCIe 3.0 (PCIe Gen3)
•	Δικτύωση: τουλάχιστον 4 θύρες Ethernet 100 / 1000	
•	Τροφοδοτικό	Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), τουλάχιστον 550W
•	Συρόμενο σύστημα εγκατάστασης σε rack (sliding rails)
•	Σύστημα virtualization με ESXi v5.5 ή v6.0 hypervisor, επιθυμητή η προεγκατάσταση.
•	Διαγνωστικό σύστημα με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης 	
•	Εγγύηση >=3 ΧΡΟΝΙΑ, επεκτάσιμη, επισκευή βλάβης εντός 24 ωρών από την αναγγελία στον χώρο εγκατάστασης
•	Εγκατάσταση, διασύνδεση και πρώτη λειτουργία σε χώρο και rack  που θα υποδείξει ο φορέας.

2.	Υλικά αναβάθμισης Server

Υλικά που θα παραδοθούν εγκατεστημένα σε server τύπου HP Proliant DL380 Gen7 (HP DL380G7 SFF CTO Server, Serial number: CZ3227NB31, Product number: 583914-B21)	

•	Μνήμη RAM 32 GB, 4x8GB.	
•	Δύο (2) σκληροί δίσκοι ≥146GB έκαστος (θα εγκατασταθούν σε RAID 6 με 8 υπάρχοντες 146GB 2.5” 15K SAS)

Υλικά που θα παραδοθούν εγκατεστημένα σε rack του φορέα (μαζί με τους servers της παραγράφου 1):	

•	Gigabit Ethernet managed switch. ≥16 θύρες RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000. ≥2 θύρες SFP ≥1000 Mbps. Latency <5μs. Διαμεταγωγή ≥25Gbps. Εγκατάσταση σε rack (1U). Εγγύηση κατασκευαστή ≥10 έτη.

•	Εγκατάσταση, διασύνδεση και πρώτη λειτουργία σε χώρο και rack  που θα υποδείξει ο φορέας.

Υλικά που θα παραδοθούν στην συσκευασία τους:	
•	Οθόνη 24”, 16:10, ανάλυση 1920x1200, τεχνολογίας IPS, δυνατότητα κάθετης περιστροφής 90ο (landscape -> portrait). Είσοδοι 2xHDMI, Displayport, miniDisplayport. Ενσωματωμένο USB hub με 5 θύρες USB 3.0. Ενσωματωμένα ή εξωτερικά τοποθετημένα επί της οθόνης ηχεία.

•	NAS server 4 θέσεων (4 bay, hot swap). Μνήμη ≥512ΜΒ DDR3. Υποστήριξη RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare. 2 θύρες Ethernet RJ-45 auto-negotiating 100/1000. 2 θύρες USB 3.0. 2 θύρες e-SATA .

•	Τέσσερις (4) σκληροί δίσκοι τουλάχιστον 1.5ΤΒ, SATA, ≥64MB cache, προτεινόμενοι για εγκατάσταση από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου NAS server.

3.	Λογισμικό εικονοποίησης (virtualization) και παροχής εικονικών desktop (VDI)
Το λογισμικό θα διαχειρίζεται πόρους για την παροχή εικονικών Η/Υ με διάφορα λειτουργικά συστήματα (τουλάχιστον windows xp/7/8.1 και μελλοντικά 10, 32 και 64bit, Linux, CentOS, windows server R2008 και R2012). Επίσης θα παρέχει δυνατότητες διαχείρισης πολλαπλών εικονικών desktop (VDI - όχι application virtualization/streaming).	
•	Ικανότητα διαχείρισης μέχρι 3 hosts (6 CPUs).	
•	Κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση των πόρων του συστήματος.
•	Διαχείριση εικονικών Η/Υ (creation, migration, start/suspend/close, delete)
•	Δυναμική διαχείριση πόρων εικονικών Η/Υ (vCPU, memory)
•	Δημιουργία εικονικών Η/Υ από templates
•	Αντιγραφή (cloning) από golden clones
•	Παροχή υπηρεσιών VDI σε ≥30 χρήστες (επιθυμητό 40 χρήστες).
•	Αντιγραφή (replication) από golden clones
•	Υποστήριξη SSO και private user disk space.
•	Υποστήριξη λογισμικού για ≥3 έτη 

Σημείωση: Το προσφερόμενο λογισμικό μπορεί προαιρετικά να συνδυαστεί με υπάρχον λογισμικό vsphere essentials kit with operation manager (for 6 CPUs).

1.	Server 	2 (σετ)	Συμμόρφωση (NAI/OXI)	Τύπος, πιστοποιήσεις, σχόλια.	
1.1	Rack case
(1U ή 2U)
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο server			
1.2	Επεξεργαστής	Δύο επεξεργαστές (2 CPUs), Clock ≥2,4 GHz (Turbo ≥3,2), Cores ≥8 (≥16 logical cores με HyperThreading), Lithography ≤22nm			
1.3	Μνήμη RAM	≥ 64 GB, 2133 MHz 			
1.4	Επέκταση μνήμης	≥ 4 ελεύθερα sockets για μελλοντική επέκταση			
1.5	Διαμόρφωση RAID	RAID 6, δυνατότητα για RAID 0/1/5/10 			
1.6	Ελεγκτής RAID	SAS/SATA RAID Controller, 1GB NV Cache			
1.7	Σκληρoί δίσκοι	6			
1.8	Τύπος και ταχύτητα σκληρού	≥ 300GB, SAS, ≥ 6Gbps, 15K RPM Hard Drive (Hot-Plug)			
1.9	Πληκτρολόγιο / ποντίκι	USB 2.0 Ελληνολατινικό			
1.10	Εσωτερική μονάδα SD	Ιnternal SD Module with ≥ 4GB SD Card			
1.11	Θύρες γενικού σκοπού	PCIe: ≥ 2 PCIe Gen3			
1.12	Δικτύωση	Ethernet, 4x 100/1000			
1.13	Τροφοδοτικό	Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), ≥ 550W			
1.14	Σύστημα virtualization	ESXi v5.5 ή v6.0 hypervisor, προαιρετικά προεγκατεστημένο.			
1.15	Σύστημα διαχείρισης 	Διαγνωστικό σύστημα με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης 			
1.16	Σύστημα εγκατάστασης σε rack	Συρόμενο (sliding rails)			
1.17	Εγγύηση	≥3 ΧΡΟΝΙΑ, Απομακρυσμένη διάγνωση, επισκευή NBD on-site			
1.18		Eγκατάσταση διασύνδεση και πρώτη λειτουργία σε χώρο και rack που θα υποδείξει ο φορέας.			

2.	Υλικά αναβάθμισης Server					
Υλικά που θα παραδοθούν εγκατεστημένα σε server τύπου HP server τύπου HP Proliant DL380 Gen7 (HP DL380G7 SFF CTO Server, Serial number: CZ3227NB31, Product number: 583914-B21)	
2.1	Μνήμη RAM	32 GB, 4x8GB.			
2.2	Σκληροί Δίσκοι	Δύο (2)	≥146GB 
2.5” 15K SAS 			
2.2.α		Εγκατάσταση (add-on σε RAID 6),  σε server τύπου HP Proliant HP DL380G7 SFF CTO Server, Serial number: CZ3227NB31, Product number: 583914-B21			
Υλικά που θα παραδοθούν εγκατεστημένα σε rack του φορέα (μαζί με τους servers της παραγράφου 1):	
2.4	Gigabit Ethernet managed switch	 ≥16 θύρες RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000. ≥2 θύρες SFP ≥1000 Mbps. <5μs latency. Διαμεταγωγή ≥25Gbps. 			
2.4.α		Εγκατάσταση σε rack (1U). Εγγύηση κατασκευαστή ≥10 έτη.			
2.5		Εγκατάσταση, διασύνδεση εντός του rack και πρώτη λειτουργία σε χώρο και rack  που θα υποδείξει ο φορέας.			
Υλικά που θα παραδοθούν στην συσκευασία τους:	
2.6	Οθόνη	24”, 16:10, ανάλυση 1920x1200, τεχνολογίας IPS. 
Είσοδοι 2xHDMI, 1xDisplayport, 1xminiDisplayport. Ενσωματωμένο USB hub με 5 θύρες USB 3.0. 			
2.6.α		Δυνατότητα κάθετης περιστροφής 90ο (landscape -> portrait).			
2.6.β		Ενσωματωμένα ή εξωτερικά τοποθετημένα επί της οθόνης ηχεία.			
2.7	NAS server	4 θέσεων (4 bay), hot swap. Μνήμη ≥512ΜΒ DDR3. Υποστήριξη RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare. 
			
2.7.α		2 θύρες Ethernet RJ-45 auto-negotiating 100/1000. 2 θύρες USB 3.0. 2 θύρες e-SATA .			
2.8	Σκληροί δίσκοι	Τέσσερις (4) ≥1.5ΤΒ, SATA, ≥64MB cache.			
2.8.α		Προτεινόμενοι για εγκατάσταση από τον κατασκευαστή του προσφερόμενου NAS server			

3.	Λογισμικό εικονοποίησης (virtualization) και παροχής εικονικών desktop (VDI)				
3.1	Λογισμικό εικονοποίησης	Ικανότητα διαχείρισης μέχρι 3 hosts (6 CPUs).				
3.2	       
        -//-	Κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση των πόρων του συστήματος.			
3.3	       
        -//-	Διαχείριση εικονικών Η/Υ (creation, migration, start/ suspend/close, delete)			
3.4	       
        -//-	Δυναμική διαχείριση πόρων εικονικών Η/Υ (vCPU, memory)			
3.5	       
        -//-	Δημιουργία εικονικών Η/Υ από templates			
3.6	       
        -//-	θα συνδυαστεί με υπάρχον λογισμικό vsphere essentials kit with operation manager (for 6 CPUs) (προαιρετικό).			
3.7	Λογισμικό εικονικών desktop (VDI)	Παροχή υπηρεσιών VDI σε ≥30 χρήστες (επιθυμητό 40 χρήστες). 			
3.8	       
        -//-	Αντιγραφή (replication) από golden clones			
3.9	       
        -//-	Υποστήριξη SSO και user disk space			
3.10		Υποστήριξη λογισμικού εικονοποίησης και VDI για ≥3 έτη