Άρτα, 	 23/02/2016	
Αριθ. Πρωτ.:	Φ.23/970	

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα
Βασιλική Φραγκάκη 
26810 50005            26810 76404
vfragaki@teiep.gr
www.teiep.gr

	

	

	Προς:	Ενδιαφερόμενους	

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Α Ρ Ι Θ Μ.   07/2016
	
Θέμα: 	Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.	

	
     Το ΤΕΙ Ηπείρου έχοντας υπόψη του:
1.	Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
2.	Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’)
3.	Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007).
4.	Το ΠΔ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
5.	Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
6.	Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/17.08.2010) «Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ. Α’/02.02.2012).
7.	Το Ν. 4013/2011, για τη σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8.	Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». (ΦΕΚ 74/τ. Α’/26.3.2014).
9.	Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου.
10.	Την με αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου με θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
11.	Την με αρ. πρωτ. 166/17.02.2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΩΚΞ4691ΟΙ-1ΣΔ).
12.	Την με αριθμ.3/17.02.2015 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ: ΩΜ1Ψ4691ΟΙ-ΙΧ9).

Διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των εργαστηρίων των τμημάτων του ΤΕΙ Ηπείρου ως εξής:  
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	
1.		Η/Υ	93	
2.		ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ	85	
3.		SERVER	1	
4.		ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	2	
5.		ΜΝΗΜΕΣ	200	
Με συνολικό προϋπολογισμό 59.349,59 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 73.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.	

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πληροφορικής επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Προσφορές οι οποίες περιλαμβάνουν μεμονωμένα είδη δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Τρίτη 15-03-2016 και ώρα 11:30 π.μ., χρόνος κατά τον οποίο λήγει και η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού και υποβολής προσφορών είναι το Διοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα (Διεύθυνση: Γέφυρα Αράχθου – 47132 Άρτα)

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν επί αποδείξει τις προσφορές τους, στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου, στη διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης, Γέφυρα Αράχθου ΤΚ 47132, Άρτα, έως και την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της ημέρας υποβολής της προσφοράς.
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε θα ταχυδρομηθεί έγκαιρα αλλά δεν θα φτάσει έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα ληφθεί υπόψη, και θα επιστραφεί στον ενδιαφερόμενο.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και τα εξής:
ΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ
ΑΡΤΑ Τ.Κ.47132
Τ. Θ. 110
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜ. 07/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 15.03.2016
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο»

Στον ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ της προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί, σφραγισμένοι υποφάκελοι που θα φέρουν και τις ενδείξεις του ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ.
α) Φάκελος με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" που περιλαμβάνει τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). 
Β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει:
1. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2. Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από ανάθεση παρόμοιου έργου.
3. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
4. Δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
5. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007 ήτοι: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας.
6. Δεν τελεί σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
7. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό επιμελητήριο.
8. Ως προς τα νομικά πρόσωπα, ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση και συγκεκριμένα ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων.
9. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.
Δ. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦEK ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζομένους με μορφή A.E. & E.Π.E.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των διαγωνιζομένων και των τροποποιήσεών του (για O.E. & E.E.).
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την E.E. και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Ε. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους

β) Φάκελος με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και έντυπα της προσφοράς. Στην τεχνική προσφορά θα υπάρχει το φύλλο συμμόρφωσης του υποψήφιου αναδόχου με τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες επισυνάπτονται ως Παράρτημα στην παρούσα ανακοίνωση, καθώς και το φύλλο τεχνικών προδιαγραφών (προσπέκτους), στο οποίο να σκιάζονται ή να υπογραμμίζονται αριθμούμενες κατά σειρά όλες οι τεχνικές απαιτήσεις της ανακοίνωσης. 
      Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης στην τεχνική προσφορά τους να δώσουν εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος χωριστά, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει βλάβες που θα παρουσιαστούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του εξοπλισμού και να αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. 
     Επίσης στην τεχνική προσφορά τους θα δεσμευτούν για την εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών, για χρονικό διάστημα ίσο με την πιθανή διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί το service του εξοπλισμού επί τόπου στο τμήμα όπου θα εγκατασταθεί ή στο χώρο του και η επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης παρουσιαστεί, θα πρέπει να γίνει άμεσα τουλάχιστον μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. Στην προσφορά θα  αναφέρεται το όνομα και η τεχνική κατάρτιση του Τεχνικού Υπευθύνου που η προμηθεύτρια εταιρεία θα διαθέσει στο Ίδρυμα και ο οποίος θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους τεχνικούς του Ιδρύματος. 
Η τεχνική προσφορά δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές για τα προσφερόμενα είδη, με ποινή αποκλεισμού.

γ) Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ". Η οικονομική προσφορά για κάθε Μέρος κατατίθεται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο. Η τιμή του προς προμήθεια εξοπλισμού δίνεται ανά μονάδα και στο σύνολο του εξοπλισμού. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση του εξοπλισμού στον τόπο που προβλέπεται στην ανακοίνωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  	
ΜΕΡΟΣ……..	
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ (σε €)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (σε €)	

							
							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιων της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής: 
α)  Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος.
β) Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι Πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας.
γ) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την τυπική αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. Ο πρωτότυπος φάκελος θα μονογραφεί κατά φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. 
δ) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες τεχνικές προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.
Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες προσφορές, η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού πραγματοποιεί επιτόπου κλήρωση για την ανάδειξη μειοδότη. Στην κλήρωση παρευρίσκονται όλοι οι προμηθευτές που πρόσφεραν ισότιμες προσφορές.
Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας, εις διπλούν. Το πρακτικό προωθείται προς τη Συνέλευση του ΤΕΙ Ηπείρου για την κατακύρωση του τελικού αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο θα γίνει εγγράφως από το ΤΕΙ Ηπείρου. Στην ανακοίνωση της κατακύρωσης θα ορίζεται η προθεσμία, εντός της οποίας ο ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο Κέντρο Δικτύων του ΤΕΙ Ηπείρου, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης του διαγωνισμού.  
Την ευθύνη και τα έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού πληροφορικής στους χώρους που θα υποδειχθούν, έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος. Η εκφόρτωση και η μεταφορά του εξοπλισμού πληροφορικής γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του αναδόχου.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού. 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά τη ολοκλήρωση της παράδοσης του εξοπλισμού πληροφορικής, με την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, κατόπιν προσκομίσεως των νόμιμων δικαιολογητικών. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. Γίνεται παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/22-3-94, άρθρο 24, επί της αξίας του τιμολογίου χωρίς ΦΠΑ και χωρίς τις κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.  Επίσης με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης, καθώς και των διατάξεων περί προμηθειών του Δημοσίου.
Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των «73.000,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 με κωδικό έργου 2014ΣΕ54300013, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του ΤΕΙ Ηπείρου οικονομικού έτους 2016 και ΚΑΕ 9346, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. 10178/22-01-2016/Β2 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 29161/19-02-2016/Β2 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του, μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50 % στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για την κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή (Π.Δ. 118/2007, άρθρο 21).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου τηλ. 2681050005. 
Κάθε διαφορά που θα προκύπτει, μεταξύ του αναδόχου και του ΤΕΙ Ηπείρου από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ Ηπείρου ή από τα Δικαστήρια Άρτας
Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού πληροφορικής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου www.teiep.gr (Ανακοινώσεις).

Εσωτερική Διανομή:			
1.	Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου.
2.	Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας.
3.	Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ.
		Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*)	
			
		Ευριπίδης Γλαβάς
Καθηγητής	
	
(*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος.	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : «73.000,00» ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)	
6.		Η/Υ	93	
7.		ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ	85	
8.		SERVER	1	
9.		ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ	2	
10.		ΜΝΗΜΕΣ	200	
Με συνολικό προϋπολογισμό 59.349,59 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 73.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

1.	Προδιαγραφές Η/Υ
Οι προδιαγραφές των Η/Υ  θα πρέπει να είναι  κατ’ ελάχιστον οι  ακόλουθες:
Επεξεργαστής	Intel® Core™ i5-6500 (Quad Core με συχνότητα επεξεργαστή 3.2 GHz, έως 3.6 GHz with Intel Turbo Boost, 6 MB cache,) ή καλύτερος	
Κάρτα γραφικών	Ενσωματωμένη Intel® HD Graphics 530 ή καλύτερη
Επιθυμητή και ανεξάρτητη κάρτα γραφικών PCIe x16 με 512MB μνήμη	
Chipset	Intel® H110 ή καλύτερο	
Μνήμη	Τουλάχιστον 4GB (1 x 4GB) DDR4 2133 MHz με τουλάχιστον άλλη μία ελεύθερη υποδοχή μνήμης
Μέγιστη μνήμη >= 32GB	
Αποθηκευτικός Χώρος	HDD με χωρητικότητα τουλάχιστον 500 GB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm)	
Οπτικό μέσο	SATA SuperMulti DVD writer (slim ή 5,25”)	
Δίκτυο	1xGigabit	
Αριθμός υποδοχών μονάδων	•	1 εσωτερικές 2,5"
•	1 εσωτερικές 2,50"/3,5"	
Υποδοχές επέκτασης	•	1 x PCIe 3 x16 πλήρους ύψους
•	3 x PCIe 2 x1 πλήρους ύψους	
Θύρες	Μπροστά:
•	2 x USB 3.0
•	ακουστικών
•	μικροφώνου
Πίσω:
•	2 x USB 3.0
•	4 x USB 2.0
•	Σειριακή
•	2 x PS/2 (πληκτρολόγιο και ποντίκι),
•	VGA
•	DisplayPort
•	είσοδος ήχου
•	έξοδος ήχου
•	RJ-45	
Ήχος	Κάρτα ήχου με δυνατότητα  διαχείρισης ήχου DTS Sound	
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα	Ubuntu Linux ή FREE DOS	
Κουτί	Microtower 	
Περιφερειακά	Οπτικό ποντίκι, Πληκτρολόγιο	
Άλλα	Να διαθέτει Drivers για Windows 7 x64 και Windows 10 x64, καλώδιο τροφοδοσίας, 1 καλώδιο UTP Cat-5e μήκους τουλάχιστον 2,5m (εργοστασιακό)	
Εγγύηση (κατασκευαστή)	5 Year next business-day onsite	

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Η/Υ,  τα ποντίκια και τα πληκτρολόγια θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή

2.	Προδιαγραφές Οθονών Η/Υ
Οι προδιαγραφές των οθονών θα πρέπει να είναι  κατ’ ελάχιστον οι  ακόλουθες:
Μέγεθος οθόνης	22’’	
Τύπος οθόνης	LED	
Βέλτιστη ανάλυση	1.920 x 1.080	
Λόγος διαστάσεων	Ευρεία οθόνη 16:9	
Φωτεινότητα	200 cd/m2	
Λόγος αντίθεσης	•	Τυπική 600:1
•	Δυναμική 5.000.000:1	
Μέγιστη γωνία προβολής	90° οριζόντια / 65° κατακόρυφη	
Χρόνος απόκρισης	5 ms	
Υποστήριξη χρωμάτων	Βάθος χρώματος: 16,7 εκατομμύρια χρώματα	
Συνδεσιμότητα	1 x D-Sub	
Εγγύηση 	Τουλάχιστον 2 χρόνια	
Άλλα	Αντιθαμβωτική, επιλογή γλώσσας, Plug and Play, καλώδιο VGA, καλώδιο τροφοδοσίας	

3.	Server με 2 επεξεργαστές (Τεμάχια 1)
Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον server είναι οι ακόλουθες:
1.	Επεξεργαστές: 2 x Intel Xeon E5-2620v3 (2.4GHz,15M Cache),6.40GT/s QPI,No Turbo,NoHT,6C/6T (85W) ή ανώτερο
2.	Σκληροί δίσκοι: 2x600GB 15K RPM SAS 6Gbps Hot-plug 
3.	Μνήμη: 2x16GB RDIMMS 2133MT/s  x4 Data Width, με τουλάχιστον 12 υποδοχές DIMM και δυνατότητα επεκτάσιμης μνήμης στα 384GB
4.	Chipset: Intel C610 series chipset
5.	Κάρτα δικτύου: Broadcom 5720 Dual-Port 1GbE ή καλύτερη με 2 τουλάχιστον ports
6.	Οπτικό μέσο: DVD RW (SATA)
7.	Λειτουργικό σύστημα: Χωρίς λειτουργικό
8.	Τροφοδοσία: Hot-plug Redundant Power Supply (1+1) 750W
9.	Raid Controller: Hardware raid με υποστήριξη RAID 0,1,5,6,10,50,60 , τουλάχιστον 1GB NV Cache, υποστήριξη τουλάχιστον 8 δίσκων SATA ή SAS
10.	Θύρες επέκτασης: 6 υποδοχές PCIe 3.0 κανονικού μήκους, κανονικού ύψους
11.	Θέσεις για δίσκους: 8 Hot plug 3,5”
12.	Επιπλέον: Απομακρυσμένη διαχείριση μέσω LAN,  δυνατότητα τοποθέτησης σε rack, έξοδος VGA, Virtualization-ready
13.	Εγγύηση: 5 χρόνια ή περισσότερα On Site – Next Bussines Day

Ο server θα πρέπει να συνοδεύεται με τις ακόλουθες άδειες λογισμικού:
P/N Προϊόντος	Περιγραφή	Τεμάχεια	
P73-06272	WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL Acdmc 2Proc	2	
228-10333	SQLSvrStd 2014 SNGL OLP NL Acdmc	1	
359-06076	SQLCAL 2014 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL	5	

4α) Πολυμηχάνημα Α4 Laser έγχρωμο
Οι προδιαγραφές του πολυμηχανήματος  θα πρέπει να είναι  κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:
Είδος Μηχανήματος	Α4 έγχρωμο πολυμηχάνημα 3 σε 1	
Εκτυπωτής	
Τύπος εκτυπωτή	Έγχρωμος Laser	
Ταχύτητα Εκτύπωσης Α4	•	20 σ.α.λ σε έγχρωμη εκτύπωση
•	22 σ.α.λ σε ασπρόμαυρη εκτύπωση	
Αποθηκευτικός Χώρος	HDD με χωρητικότητα τουλάχιστον 500GB 3.5inch Serial ATA (7.200 Rpm)	
Χρόνος εκκίνησης	•	Από σβηστός 60 δευτερόλεπτα
•	Από κατάσταση power save 32 δευτερόλεπτα	
Επεξεργαστής εκτύπωσης	533MHz	
Σαρωτής	
Ανάλυση σάρωσης	1200x1200 dpi	
Ταχύτητα σάρωσης	•	20 σ.α.λ σε έγχρωμη εκτύπωση
•	30 σ.α.λ σε ασπρόμαυρη εκτύπωση	
Βάθος χρώματος	24 bit	
Είσοδος χαρτιού	•	Αυτόματος τροφοδότης 50 φύλλων χαρτού διπλής όψης (RADF)
•	Σάρωση από το τζάμι (flatbed scanner)	
Σάρωση σε	FTP, HTTP, USB Memory, E-mail, TWAIN, CIFS	
Format	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS	
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP, 100 e-mail addresses	
Φωτοτυπικό	
Χρόνος 1ου φωτοαντιγράφου (FCOT)	•	14 δευτερόλεπτα σε έγχρωμη φωτοτυπία
•	14 δευτερόλεπτα σε ασπρόμαυρη φωτοτυπία	
Ταχύτητα	19 σ.α.λ. σε έγχρωμη ή ασπρόμαυρη φωτοτυπία	
Ανάλυση	600x600 dpi	
Σμίκρυνση / μεγέθυνση	25-400%	
Μέγιστος αριθμός αντιγράφων	99	
Άλλα	
LCD panel	ΝΑΙ, με οπίσθιο φωτισμό	
Πληκτρολόγιο	ΝΑΙ	
Συνδεσιμότητα	10/100 TX Ethernet, USB 2.0 Device IF, USB 2.0 Host IF	
Πρωτόκολλα (γλώσσες) εκτύπωσης	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)	
Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IPv4&v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, EtherTalk, NetBEUI, LLTD, Web Services	
Συμβατότητα	Windows XP,  Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Vista, 7, 8.1, 10 (32-bit & 64-bit), Mac OS X 10.3.9 to 10.8	
Προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης και ασφάλειας	IP Filtering, MAC Filtering, SSL/TLS, NIC Driver (IC+), WindowsRally, EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPSec	
 Λογισμικό διαχείρισης εγγράφων	Nuance PaperPort , Nuance OmniPage	
Είσοδοι χαρτιού	•	Tray 1: 250 sheets of 80gsm
•	Multi-purpose tray: 100 sheets of 80gsm
•	RADF: 50 sheets of 80gsm	
Μεγέθη χαρτιού	•	Tray 1: A4, A5, B5, A6; Multi-purpose tray: A4, A5, B5, A6, Envelopes (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3” x 5”) (75 x 125mm), Photo Size (4” x 6”, 5” x 7”) (100 x 150mm, 125 x 175mm), Custom Size (up to 1320mm length including banners)
•	Duplex: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6 (A6 simplex only)	
Διπλή όψη	ΝΑΙ (εκτύπωση και φωτοαντίγραφα) και σάρωση (RADF)	
Μεγέθη χαρτιού	•	Tray 1: 64 έως 176gsm
•	Multi-purpose tray: 64 έως 220gsm
•	Duplex: 64 έως 176gsm
•	RADF: 60 έως 105gsm	
Έξοδος χαρτιού	•	Face Down: 150 sheets of 80gsm
•	Face Up: 100 sheets of 80gsm	
Μνήμη	256MB	
Μέγιστος κύκλος εργασίας	30000 σελίδες ανά μήνα	
Συνιστώμενος κύκλος εργασίας	2000 σελίδες ανά μήνα	
Εγγύηση	3	έτη	

4β) Εκτυπωτής Α3 Inkjet έγχρωμος
Είδος Μηχανήματος	Α3 έγχρωμος εκτυπωτής	
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	2,8 pl	
Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	•	18 σ.α.λ  Μονόχρωμο
•	10 σ.α.λ  Χρώμα	
Ταχύτητα εκτύπωσης	•	20 σ.α.λ Χρώμα (plain paper 75 g/m²), 
•	32 σ.α.λ  Μονόχρωμο (plain paper 75 g/m²)	
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 2.400 DPI	
Όγκος εκτύπωσης	20.000 σελίδες ανά μήνα	
Χρώματα	Black, Cyan, Yellow, Magenta	
Τύποι χαρτιού	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 0.672916666667, Ορίζεται από τον χρήστη, Νομικά ζητήματα	
Κατάλληλο βάρος χαρτιού	64 g/m² - 256 g/m²	
Διπλής όψης	ΝΑΙ	
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	Τουλάχιστον 125 φύλλα	
Συνδέσεις	•	Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
•	Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification
•	Wi-Fi Direct
•	Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n,	
Ασφάλεια WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)	
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	•	Mac OS 10.5.8 or later
•	Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10, Server 2003,  Server 2003 R2, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 (x86 ή x64)  	
Mobile and Cloud printing services	Δυνατότητα απ΄ ευθείας εκτύπωσης από ασύρματη συσκευή με λειτουργικό Apple IOS ή Android	
Άλλα	Να συνοδεύεται από καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο USB και οπτικό μέσο εγκατάστασης (CD/DVD), οθόνη LCD και πλήκτρα ελέγχου	

5. Μνήμη 2GB DDR2 (PC2-5300) για desktop PC
Οι προδιαγραφές των μνημών θα πρέπει να είναι:
Τύπος Μνήμης	DDR2 (PC2-5300)	
Μορφή μνήμης	DIMM (Single Module)	
Memory Pins	240	
Μέγεθος	2GB (1x2GB)	
SPD Latency	5-5-5-15	
SPD Speed	667MHz	
SPD Voltage	1,8V