**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ηλεκτρονικών σταθμών πληροφόρησης (infopoints), για την ανάγκες του Πακέτου Εργασίας 4 Παραδοτέο 4.5.2.

| **Α) ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**  |
| --- |
| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ \*** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ \*\*** |
| Διαδραστικοί σταθμοί πληροφόρησης εξωτερικού χώρου (τεμάχια)  | 1 |  |  |
| Οι υπό προμήθεια σταθμοί πληροφόρησης θα είναι εντελώς καινούργιοι κατά την παράδοση και πλήρως συναρμολογημένοι και τοποθετημένο στο σημείο που θα υποδειχθεί.  | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος  | 45kg |  |  |
| Κλωβός  | Ειδικό ελαφρύ κράμα μετάλλου  |  |  |
| Πλάτος (cm) | 42 |  |  |
| Ύψος (cm) | 205 |  |  |
| Βάθος (cm) | 33 |  |  |
| Οθόνη  | 24” - Full HD, 10 touch points, IR antivandal |  |  |
| Ανάλυση  | 1920 x 1080 |  |  |
| Φωτεινότητα  | 200 cd/m2 |  |  |
| Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη)  | 178° / 178° |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα  | Windows10Professional 64bit |  |  |
| Λογισμικό | Δυνατότητα remote management |  |  |
| Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη | NAI |  |  |
| Υπολογιστική μονάδα: CPU  | IntelCore i3 3.60GHz |  |  |
| Μητρική πλακέτα  | uATX Form Factor, Socket 1151 |  |  |
| ΜΝΗΜΗ | 8GB - DDR4 |  |  |
| ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: | 250GB, SSD |  |  |
| Τροφοδοσία  | 220 VAC |  |  |
| ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | USB, Wi-Fi, EthernetRouter VDSL/ADSL |  |  |
| Εγγύηση 3 ετών  | NAI |  |  |
| Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη | NAI |  |  |
| Χρώμα  | ΜΑΥΡΟ |  |  |
| Εγκατάσταση περιεχομένου  | Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο τεχνικό λογισμικού και περιεχομένου\*\*\*, για ελάχιστο διάστημα 12 ημερών προκειμένου να προσαρμόσει το περιεχόμενο του Επιμελητηρίου Άρτας. Θα πρέπει να εισαχθούν τα σημεία ενδιαφέροντος του νομού Άρτας και των επιχειρήσεων στα applications που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόσει την εκτέλεση των applications του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου στο Infopoint που θα παραδώσει. |  |  |

| **Β) ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ** |
| --- |
| **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ\*** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ\*\*** |
| Διαδραστικοί σταθμοί πληροφόρησης εσωτερικού χώρου (τεμάχια)  | 2 |  |  |
| Οι υπό προμήθεια σταθμοί πληροφόρησης θα είναι εντελώς καινούργιοι κατά την παράδοση και πλήρως συναρμολογημένοι &Να τοποθετείται σε τοίχο | ΝΑΙ |  |  |
| Βάρος | 12kg |  |  |
| Κλωβός  | Ειδικό ελαφρύ κράμα μετάλλου με φωτιζόμενοPlexiglas |  |  |
| Πλάτος (cm) | 57 |  |  |
| Ύψος (cm) | 36 |  |  |
| Βάθος (cm) | 9 |  |  |
| Οθόνη |

|  |
| --- |
| 24” - Full HD, 10 touch points, IR antivandal |

 |  |  |
| Ανάλυση  | 1920 x 1080 |  |  |
| Φωτεινότητα  | 200 cd/m2 |  |  |
| Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη)  | 160°/160° |  |  |
| Λειτουργικό Σύστημα  | Windows10Professional 64bit |  |  |
| Λογισμικό | Δυνατότητα remote management |  |  |
| Δωρεάντηλεφωνική υποστήριξη | NAI |  |  |
| Υπολογιστική μονάδα: CPU  | IntelCore i3 3.60GHz |  |  |
| Μητρική πλακέτα  | uATX Form Factor, Socket 1151 |  |  |
| ΜΝΗΜΗ | 8GB - DDR4 |  |  |
| ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ: | 250GB, SSD |  |  |
| Τροφοδοσία  | 220 VAC |  |  |
| ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | USB, Wi-Fi, Ethernet |  |  |
| Εγγύηση 3 ετών  | NAI |  |  |
| Δωρεάντηλεφωνική υποστήριξη | NAI |  |  |
| Προδιαγραφές για ΑΜΕΑ (αυξομείωση ύψους, από 1,30cmσε 0,90cm | NAI |  |  |
| Χρώμα  | ΛΕΥΚΟ |  |  |
| Εγκατάσταση περιεχομένου  | Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο τεχνικό λογισμικού και περιεχομένου\*\*\*, για ελάχιστο διάστημα 12 ημερών προκειμένου να προσαρμόσει το περιεχόμενο του Επιμελητηρίου Άρτας. Θα πρέπει να εισαχθούν τα σημεία ενδιαφέροντος του νομού Άρτας και των επιχειρήσεων στα applications που κατασκευάζει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Επίσης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσαρμόσει την εκτέλεση των applications του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου στα Infopoints που θα παραδώσει. |  |  |

\*Απάντηση ΝΑΙ/ΟΧΙ (Απαιτείται ΝΑΙ για τήρηση των ελαχίστων απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών.

\*\*Παραπομπή σε συγκεκριμένη σελίδα του Καταλόγου Προδιαγραφών / Τεχνικής Περιγραφής του εξοπλισμού.

**\*\*\* Ο τεχνικός του αναδόχου που θα απασχοληθεί με το λογισμικό του περιεχομένου θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής. Κατά την υποβολή των δικαιολογητικών προσφοράς θα πρέπει να κατατεθούν το αντίστοιχο πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής και βιογραφικό σημείωμα.**